SPPA 납품하기
1. \\10.1.73.59 서버에 접속하여 로그인을 해줍니다.
1.1 계정이 없을 경우에는 김원회 대리님에게 계정 생성을 요청해줍니다.
2. “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\apk버전관리\APP_RELEASE_VER_1.0.11.1_HOT_FIX(20211227)” 경로에서 “PileTester-release-ver1.0.11.1(20211227)-assist.apk”파일을 핸드폰 Download파일에 다운로드해 줍니다.
3. “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\apk 버전관리\안드로이드 OS 업데이트 막는 앱\Package_Disabler_Pro_16.2.122” 경로에서 “Package_Disabler_Pro_16.2.122.apk"파일을 핸드폰 Download파일에 다운로드해 줍니다. 
4. “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\라이선스발급” 경로에서 ”app-release.apk" 파일을 핸드폰 Download 파일에 다운로드해 줍니다. 
SPPA 설치 및 설정
5. 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 “PileTester-release-ver1.0.11.1(20211227)-assist.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.
6. SPPA를 열어준 뒤 모든 권한을 허용해 줍니다.
7. 라이선스 인증을 위해 제품 번호에 맞는 인증 번호를 발급받아 인증해 줍니다.(대소문자 구분하지 않음)
7.1 내 파일 – 내장 메모리 – Download에서 “app-release.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.

7.2 gmx_license를 열어준 뒤 제품 번호와 유효 기간을 입력해 줍니다. 
7.3 이때 유효 기간은 현재 날짜를 기준으로 1년 후 12월 31일로 입력해 줍니다. (현재 날짜가 2022년 2월 17일 경우 ‘20231231’ 입력)
7.4 발급 버튼을 누르면 인증 번호가 발급됩니다.
8. 초기 비밀번호는 ‘123’으로 설정해 준 뒤 로그인을 해줍니다.
9. 설정화면에서 임의로 ‘프로젝트 정보’를 입력해 줍니다. 이때 'Data관리 담당 E-mail’칸은 임의가 아닌 자신의 이메일을 입력해 줍니다.
10. ‘프로젝트명 추가’와 ‘작업영역 추가’도 잘 되는지 확인해 준 뒤 저장하여 프로젝트를 생성해 줍니다.
11. 홈화면에서 설정화면에서 만든 프로젝트를 불러와 ‘관입량 계측 시작’을 눌러줍니다. 
12. 스캔 영역 안에 QR 용지가 모두 들어오도록 하여 수평을 유지한 채 QR 코드를 올바르게 인식시켜줍니다.
13.1 이때 QR 용지와 65~70cm 정도 간격을 두고 인식해 주어야 원활하게 측정할 수가 있습니다.
13. ‘측정시작’ 버튼을 누르고 기준 변위 검사가 끝난 뒤 측정을 해줍니다. 이때 10초가 되었을 때 항타 횟수가 1200 이상인지 확인을 해줍니다.
14. 측정이력화면에서 방금 측정한 프로젝트를 확인한 뒤  위젯을 눌러 기록지가 제대로 나왔는지 확인해 줍니다.
15. 해당 프로젝트를 체크하여 ‘엑셀 파일 전송’과 ‘기록지 메일 발송’을 해줍니다.
16. 'Data관리 담당 E-mail’칸에 입력했던 자신의 메일함에 파일이 잘 도착하였는지 확인해 줍니다.
16.1 ’엑셀 파일 전송’시에는 ‘PileTester_프로젝트명_작업 영역’제목으로 result 엑셀 파일이 전송됩니다.
16.2 ‘기록지 메일 발송’시에는 ‘PileTester_프로젝트명_작업 영역_reports_날짜 및 시간’제목으로 기록지 압축 파일이 전송 됩니다.
16.3 보낸 사람은 <geomexlabmail@gmail.com>로 sppa 이메일 전용 아이디입니다.
Package Disabler Pro 설치 및 설정
17. 핸드폰 설정에서 ‘휴대전화 정보 – 소프트웨어 정보 – 빌드번호’를 연타하여 개발자 모드를 켜줍니다
18. 핸드폰 설정에서 ‘개발자 옵션’에 들어가 ‘시스템 자동 업데이트’를 꺼줍니다.
19. 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 “Package_Disabler_Pro_16.2.122.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.
20. 핸드폰 와이파이를 꺼줍니다.
21. Package Disabler Pro를 열어준 뒤 권한을 허용해 줍니다.
22.  ‘I Agree’를 체크한 뒤 ‘ENABLE ADMIN’버튼을 눌러줍니다.
23. 그다음 실행을 눌러줍니다.
24. KLMS Agent를 동의해 준 뒤 와이파이를 켜줍니다.
25. 그 후 ‘RETRY’버튼을 눌러준 뒤 다시 Package Disabler Pro를 열어줍니다.
26. 'CANCEL’을 눌러준 뒤 와이파이를 꺼주고 다시 Package Disabler Pro를 열어줍니다.
27.  ‘com.w’를 검색하여 ‘소프트웨어 업데이트‘를 체크해 줍니다.
28. 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 설치했던 apk파일들을 삭제해 줍니다
29. 휴지통에 가서 비우기를 해주어 apk파일들을 말끔히 삭제해 줍니다.
Google 드라이브 설치 및 알림 끄기
30. Play 스토어에 들어가 로그인을 해줍니다.
30.1 sppa 관리자 아이디로 로그인해 줍니다.
· 아이디: geomexlab3217@gmail.com / 패스워드 : Wldhaprtm!
30.2 로그인 2단계 인증은 김태훈 대리님이 관리하시는 Samsung Galaxy S21 핸드폰에서 인증시켜 주면 됩니다. 핸드폰은 연구소 2팀 공석자리에 있습니다.
31. 그다음 백업 허용하지 않음을 누르고 동의를 선택해 줍니다.
32.  ‘Google 드라이브’를 설치해 줍니다.
33. 핸드폰 설정에서 애플리케이션 - Gmail – 알림 – 알림 받기를 꺼줍니다.
34. Google Play 서비스와 Google Play 스토어도 동일하게 알림 받기를 꺼줍니다.
35. ‘SPPA’와 ‘Google 드라이브’를 바탕화면으로 이동시켜줍니다
36. 반면에 ‘Package Disabler Pro’는 안 보이게 폴더 안으로 이동시켜줍니다.
납품 장비 관리
37. 그다음 핸드폰에 부여받은 관리번호 라벨지를 핸드폰 뒤편 하단에 붙여줍니다.
38. 물품 관리를 위해 김원회 대리님에게 ‘스마트폰 관리목록.xlsx’ 구글 공유 문서함을 공유 받습니다
39. 납품이 완료된 물품을 상세내역 시트에 ‘물품 관리번호', ‘제품 번호’ 등을 이어서 새로 적어줍니다.
[bookmark: _GoBack]39.1 이때 ‘제품 번호’와 ‘인증 번호’는 gmx_license에 다시 들어가 입력되어 있던 번호들을 적어줍니다. 그 후에 gmx_license를 삭제해 줍니다.
40. 내용 추가, 변경 등 수정사항이 생길 경우에는 수정사항 시트에 ‘날짜’, ‘작성자’, ‘내역’을 적어줍니다.
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